PCI Vídeo para Windows NT
Ver. 1.2

Instalación del software:

Para instalar el software basta con arrancar el programa SETUP.EXE. Las copias Backup deben instalarse en el subdirectorio DRV de la ruta donde está instalado el software de la PCI Vídeo. De esta forma se facilita la nueva instalación manual de componentes aislados del programa. Para instalar manualmente los controladores, entrar en el panel de control Multimedia, pasar a la página 'Dispositivos' y hacer clic en 'Agregar...'. Pasar a la primera entrada, titulada 'Controlador actualizado o no listado' y hacer clic en 'Aceptar'. Seguidamente, introducir la ruta correcta o localizarla con ayuda de la función 'Examinar'. Tras estas operaciones se obtendrá un listado de todos los controladores de la PCI Vídeo, de forma que es posible realizar su nueva instalación.

Solución de problemas:

Arrancar el sistema para comprobar si el controlador núcleo PCI Vídeo se inicia correctamente. Entrar en el panel de control y hacer doble clic en 'Multimedia'. Pasar a la página 'Dispositivos' y en el apartado 'Otros dispositivos Multimedia', seleccionar el 'controlador núcleo PCI Vídeo. Pulsar el botón 'Propiedades'. Verificar si la línea de 'Estado' indica que el controlador está disponible y se ha arrancado. Si no es este el caso (por ejemplo, puede ocurrir que el controlador esté disponible, pero que no se haya arrancado) consúltese el problema 1 que se expone a continuación.

1) Aparece el mensaje "Fallo por lo menos de un servicio o fallo del controlador al arrancar el sistema":
Abrir el visualizador de eventos y comprobar si el controlador núcleo "avmdrv32" de la PCI Vídeo ha fallado al arrancar. Puede probarse utilizando otra dirección base de memoria (véase la descripción más adelante). Si solamente se han conmutado las condiciones del sistema (sin volver a arrancarlo) probar aplicando una señal de vídeo en la entrada de la PCI Vídeo.

2) VidCap: no soporta el formato de vídeo:
Véase el problema 1.

3) VidCap: imposible dibujar este formato de datos:
Véase el problema 1.

4) No es posible arrancar de nuevo el sistema:
Conflictos en la configuración de interrupciones IRQ en los ajustes CMOS del sistema, o en los recursos (IRQ/memoria) bajo Windows NT. Si al encender el sistema no se produce el arranque, basta con retirar una de las tarjetas de circuito impreso (que no tiene porque ser la PCI Vídeo) e intentar de nuevo el arranque. Una vez solucionados los conflictos de recursos, colocar de nuevo la tarjeta en el sistema y probar otra vez a arrancar.

Cuando se necesite cambiar la dirección base de la tarjeta PCI Vídeo, arrancar el panel de control Multimedia y seleccionar la página 'Dispositivos'. En el apartado 'Otros dispositivos Multimedia', seleccionar el controlador núcleo PCI Vídeo y pulsar los botones 'Propiedades' y 'Configuración' del cuadro de diálogo que aparece a continuación.
Tras estas operaciones es posible cambiar la dirección base de la tarjeta. ¡EVÍTESE cualquier intento de modificar la interrupción! Estas modificaciones solamente pueden hacerse en condiciones apropiadas con muy pocos tipos de BIOS. Para modificar la interrupción es preciso recurrir a la configuración CMOS del sistema.
Si aparece el mensaje de que se está utilizando el controlador núcleo en un momento dado, cerrar todos los programas que estén utilizando la PCI Vídeo. El mensaje en cuestión también puede aparecer cuando se está utilizando el controlador mezclador de ondas wave/mixer como controlador de audio sólo, o cuando éste está registrado en el sistema como 'controlador preferente'. Para solucionar el conflicto que se presenta en estas condiciones, desinstalar el controlador mezclador de ondas wave/mixer, cambiar el ajuste de controlador núcleo, e instalar de nuevo manualmente el controlador mezclador de ondas wave/mixer.
El panel de control Multimedia tiene el problema de que paraliza su contenido en el mismo momento de la actualización correctamente realizada. El resultado es que al desinstalar el controlador de audio da la impresión de que se elimina también el controlador mezclador (aunque en realidad no desaparece). Es preciso cerrar el panel de control y volver a abrirlo para, entonces, eliminar el controlador mezclador (que aparece como tal).